# Indikácia stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí

Indikácia stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí ukáže pri polovičnom alebo úplnom stlačení vypínača na niekoľko sekúnd stav nabitia akumulátora.

LED | Stav nabitia
--- | ---
Trvalé svietenie 3× zelená | ≈ 75–100 %
Trvalé svietenie 2× zelená | ≈ 40–75 %
Trvalé svietenie 1× zelená | ≈ 15–40 %
Pomalé blikanie 1× zelená | ≈ 0–15 %

3 LED diódy indikácie stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí blikajú rýchlo vtedy, keď je teplota akumulátora mimo rozsahu prevádzkovej teploty a/alebo sa aktivovala ochrana pred preťažením.