# Indikator for batteriets ladenivå på batteriet

Merknad: Ikke alle batterityper er utstyrt med ladenivåindikator.

Lysdiodene til indikatoren for batteriets ladenivå på batteriet viser batteriets ladenivå. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig å få vist ladenivået når elektroverktøyet er stoppet.

Trykk på knappen for ladenivåindikatoren på batteriet for å se ladenivået. Dette er mulig også når batteriet er tatt ut.

Lysdioder på batteriet | Ladenivå
--- | ---
Kontinuerlig lys 4 x grønt | ≈ 75–100 %
Kontinuerlig lys 3 x grønt | ≈ 50–75 %
Kontinuerlig lys 2 x grønt | ≈ 25–50 %
Kontinuerlig lys 1 x grønt | ≈ 5–25 %
Blinkende lys 1 x grønt | ≈ 0–5 %