# Indicador do nível de carga da bateria na ferramenta elétrica

O indicador do nível de carga da bateria na ferramenta elétrica mostra durante alguns segundos o nível de carga da bateria, premindo parcial ou totalmente o interruptor de ligar/desligar.

LED | Nível de carga
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | ≈ 75–100 %
Luz permanente 2 × verde | ≈ 40–75 %
Luz permanente 1 × verde | ≈ 15–40 %
Pisca lento 1 × verde | ≈ 0–15 %

Os 3 LEDs do indicador do nível de carga da bateria na ferramenta elétrica piscam rapidamente quando a temperatura da bateria está fora da faixa de temperatura de serviço e/ou a proteção contra sobrecarga foi ativada.