# Akku-ladeniveauindikator på el-værktøjet

Akku-ladeniveauindikatoren på el-værktøjet viser akkuens ladeniveau i nogle sekunder, når tænd/sluk-knappen holdes halvt eller helt inde.

LED | Ladeniveau
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | ≈ 75–100 %
Konstant lys 2 × grøn | ≈ 40–75 %
Konstant lys 1 × grøn | ≈ 15–40 %
Langsomt blinkende lys 1 × grøn | ≈ 0–15 %

De 3 lysdioder på akku-ladeniveauindikatoren på el-værktøjet blinker hurtigt, når akkuens temperatur er uden for driftstemperaturområdet, og/eller overbelastningssikringen er aktiveret.