# Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant akumuliatoriaus

Nuoroda: ne visų tipų akumuliatoriai yra su įkrovos būklės indikatoriumi.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatoriai ant akumuliatoriaus rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę. Dėl saugumo, įkrovos būklę galima pažiūrėti tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Norėdami, kad būtų parodyta akumuliatoriaus įkrovos būklė, paspauskite ant akumuliatoriaus esantį įkrovos būklės indikatoriaus mygtuką. Tai atlikti galima ir esant nuimtam akumuliatoriui.

LED ant akumuliatoriaus | Įkrovos būklė
--- | ---
Šviečia nuolat 4 x žali | ≈ 75–100 %
Šviečia nuolat 3 x žali | ≈ 50–75 %
Šviečia nuolat 2 x žali | ≈ 25–50 %
Šviečia nuolat 1 x žalias | ≈ 5–25 %
Mirksi 1 x žalias | ≈ 0–5 %