# Käyttötarvikkeen vaihto (katso kuva A)

- Käyttötarvike voi kuumentua voimakkaasti käytön aikana. Anna sen jäähtyä ennen koskettamista.

Porakoneen kara on lukittu, kun käynnistyskytkintä (10) ei paineta. Tämä mahdollistaa poranistukassa olevan käyttötarvikkeen nopean ja helpon vaihdon.

Avaa pikaistukkaa (2) kiertosuuntaan ➊, kunnes saat asennettua käyttötarvikkeen paikalleen. Asenna käyttötarvike.

Kierrä kädellä pikaistukan (2) holkki kunnolla kiinni kiertosuuntaan ➋, kunnes se ei enää ratise. Tämän myötä poranistukka lukittuu automaattisesti.