# 为充电电池充电

- 充电时请使用所推荐的USB电源或具备5伏特、至少1.0安培的电源。请注意USB电源的操作说明书。
  所推荐的电源：参见技术参数一章。

- 注意电源电压！电源的电压必须和电源适配器上标示的电压数据一致。

提示：鉴于国际运输规定，锂离子充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

- 通过USB电缆将电动工具连接到插头电源上。

- 将插头电源插入电源插座。

充电过程开始。充电电池的充电指示灯亮起绿光。如果充电电池已充满电，则充电电池的充电指示灯熄灭。

电动工具长时间不用时，请断电。

充电时不允许使用电动工具。

在充电过程中电动工具的手柄会变热。这是正常的现象。

长时间不使用充电器时，必须中断充电器的供电。

在充电过程中无法使用电动工具；如果在充电过程中电动工具没有反应，并非机器故障。

- 保护充电器，勿让湿气渗入！