# Ekscentarski nastavak/kutni nastavak/nastavak za zakretni moment (vidjeti slike B – E)

S ekcentarskim nastavkom (13) možete uvrtati vijke uz rub.

S kutnim nastavkom (14) možete uvrtati vijke na teško dostupnim mjestima.

S prstenom za namještanje predbiranja zakretnog momenta (16) na nastavku za zakretni moment (15) možete prethodno odabrati potrebni zakretni moment u 10 stupnjeva. Kod točnog namještanja radni alat će se zaustaviti čim se vijak do kraja uvrne u materijal odnosno dosegne namješteni zakretni moment.

## Montaža (vidjeti slike B – C)

Za montažu nastavaka skinite poklopac radnog svjetla (7) prema naprijed. Nakon toga možete nataknuti nastavke. Moguća je montaža nastavaka pomaknuta za 45°.

## Demontaža (vidjeti slike D – E)

Za demontažu nastavaka okrenite prsten za deblokiranje (23) u smjeru vrtnje ➊ i skinite nastavak prema naprijed. Zatim ponovno stavite poklopac radnog svjetla (7).