# Adaptorul excentric/Adaptorul unghiular/Adaptorul pentru cuplu (consultă imaginile B – E)

Cu ajutorul adaptorului excentric (13) poţi efectua înşurubări în apropierea marginilor.

Cu ajutorul adaptorului unghiular (14) poţi efectua înşurubări în locuri greu accesibile.

Cu ajutorul inelului de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (16) de pe adaptorul pentru cuplu (15) poţi preselecta cuplul de strângere necesar, în 10 trepte. În cazul setărilor corecte, accesoriul se opreşte imediat ce şurubul este înşurubat paralel cu materialul, respectiv se atinge cuplul de strângere reglat.

## Montarea (consultă imaginile B – C)

Pentru montarea adaptorului, trage spre înainte capacul lămpii de lucru (7). Apoi pot fi aplicate adaptoarele. Este posibilă montarea adaptorului cu deplasare la 45°.

## Demontarea (consultă imaginile D – E)

Pentru demontarea adaptorului, roteşte inelul de deblocare (23) în direcţia de rotaţie ➊ şi trage spre înainte adaptorul. Apoi introdu la loc capacul lămpii de lucru (7).