# 為充電電池進行充電

- 若要充電，請使用建議的 USB 電源轉接器或 5 V 且至少 1.0 A 電源。此外，請您遵照 USB 電源轉接器操作說明書。
  建議的 USB 電源轉接器：請遵照技術性數據。

- 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電源變壓器銘牌上標示的電壓一致。

提示：由於國際運輸規定，出貨時鋰離子充電電池已部分充電。初次使用電動工具之前，請先將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

- 將電動工具透過 USB 傳輸線連接至電源變壓器。

- 將電源變壓器插入插座。

隨即開始充電。充電電池的充電指示燈會亮起綠燈。當充電電池完全充飽時，充電電池的充電指示燈隨即熄滅。

若長時間不使用，請拔掉電動工具的電源。

充電期間不得使用本電動工具。

在充電過程中電動工具的把手會變熱，這是正常的現象。

若長時間不使用，請拔掉充電器 的電源。

充電期間將無法使用電動工具；如果電動工具在充電期間沒有反應，並非機器故障。

- 妥善保護充電器，切勿受潮！