# Excentrický nástavec / úhlový nástavec / momentový nástavec (viz obrázky B – E)

Pomocí excentrického nástavce (13) můžete šroubovat blízko okraje.

Pomocí úhlového nástavce (14) můžete šroubovat na špatně přístupných místech.

Pomocí nastavovacího kroužku předvolby krouticího momentu (16) na momentovém nástavci (15) můžete v 10 stupních předvolit potřebný krouticí moment. Při správném nastavení se nástroj zastaví, jakmile je šroub rovně zašroubovaný v materiálu, resp. po dosažení nastaveného krouticího momentu.

## Montáž (viz obrázky B – C)

Pro montáž nástavců stáhněte kryt pracovního světla (7) dopředu. Poté lze nasadit nástavce. Nástavce lze namontovat s přesazením o 45°.

## Demontáž (viz obrázky D – E)

Pro demontáž nástavců otočte odjišťovací kroužek (23) ve směru ➊ a vytáhněte nástavec směrem dopředu. Poté znovu nasaďte kryt pracovního světla (7).