# Adapter do wkręcania blisko krawędzi / adapter kątowy / adapter regulujący moment obrotowy (zob. rys. B – E)

Adapter do wkręcania blisko krawędzi (13) umożliwia wkręcanie blisko krawędzi.

Używając adaptera kątowego (14), można wkręcać w miejscach trudno dostępnych.

Za pomocą pokrętła wstępnego wyboru momentu obrotowego (16) na adapterze regulującym moment obrotowy (15) można ustawić żądany moment obrotowy w 10 stopniach. Właściwe ustawienie spowoduje, że narzędzie robocze zatrzyma się w momencie, gdy śruba zostanie wkręcona równo z materiałem, względnie po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego.

## Montaż (zob. rys. B – C)

Aby zamontować adapter, należy zdjąć osłonę oświetlenia roboczego (7), pociągając ją do przodu. W następnej kolejności należy nałożyć adapter. Adaptery można montować w różnych położeniach co 45°.

## Demontaż (zob. rys. D – E)

Aby zdemontować adapter, należy obrócić pierścień zwalniający blokadę (23) w kierunku ➊ i zdjąć adapter, pociągając go do przodu. Następnie należy ponownie założyć osłonę oświetlenia roboczego (7).