# Ekscentar nastavak/ugaoni nastavak/nastavak za obrtni momenat (videti slike B–E)

Pomoću ekscentar nastavka (13) možete da vršite uvrtanje blizu ivice.

Pomoću ugaonog nastavka (14) možete da vršite zavrtanja na nepristupačnim mestima.

Pomoću prstena za podešavanje za predizbor obrtnog momenta (16) na nastavku za obrtni momenat (15) možete preliminarno da izaberete obrtni momenat u 10 stepeni. U slučaju pravilnog podešavanja, umetni alat se zaustavlja čim je zavrtanj uvrnut u ravni sa materijalom odnosno ako je postignut podešeni obrtni momenat.

## Montaža (videti slike B–C)

Za montažu nastavaka skinite prekrivku radnog svetla (7) spreda. Na kraju se mogu nataći nastavci. Moguća je montaža nastavaka pomerena za 45°.

## Demontaža (videti slike D–E)

Za demontažu nastavaka obrćite prsten za deblokadu (23) u smeru obrtanja ➊ i skinite nastavak prema napred. Zatim ponovo postavite prekrivku radnog svetla (7).