# Έκκεντρη κεφαλή/γωνιακή κεφαλή/προσάρτημα ροπής στρέψης (βλέπε εικόνες B – E)

Με την έκκεντρη κεφαλή (13) μπορείτε να βιδώνετε κοντά στην άκρη.

Με τη γωνιακή κεφαλή (14) μπορείτε να εκτελέσετε βιδώματα σε δυσπρόσιτα σημεία.

Με τον ρυθμιστικό δακτύλιο για την προεπιλογή της ροπής στρέψης (16) στο προσάρτημα ροπής στρέψης (15) μπορείτε να επιλέξετε την απαιτούμενη ροπή στρέψης σε 10 βαθμίδες. Σε περίπτωση σωστής ρύθμισης σταματά το εξάρτημα, μόλις η βίδα βιδωθεί ισόπεδα στο υλικό ή επιτευχθεί η ρυθμισμένη ροπή στρέψης.

## Συναρμολόγηση (βλέπε εικόνες B – C)

Για τη συναρμολόγηση των προσαρτημάτων αφαιρέστε το κάλυμμα του φωτός εργασίας (7) προς τα εμπρός. Στη συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε τα προσαρτήματα. Μια συναρμολόγηση των προσαρτημάτων μετατοπισμένα κατά 45° είναι δυνατή.

## Αποσυναρμολόγηση (βλέπε εικόνες D – E)

Για την αποσυναρμολόγηση των προσαρτημάτων γυρίστε τον δακτύλιο απασφάλισης (23) στη φορά περιστροφής ➊ και αφαιρέστε το προσάρτημα προς τα εμπρός. Τοποθετήστε στη συνέχεια το κάλυμμα του φωτός εργασίας (7) ξανά.