# Fanın montajı

##

Fan, çubuk girişlerinin (10) yardımıyla çubuklara (maks. Ø 22 mm) sabitlenebilir.

Çubuk girişlerini (10) çubukların üzerine konumlandırın ve fanı çubuklara itin.

##

Tripod kullanımına ilişkin notlar

Monte edilmiş fanı sadece tripod üzerinde dik konumda kullanın.

Tripod ayaklarını, tripod sabit ve orta sütun dik olacak şekilde ayarlayın.

Yük kapasitesi 3 kg'dan fazla olan bir tripod kullanın.

Fanın tripoda monte edilmesi

Fanın tripod girişini (9) tripodun (1/4") tespit vidalarının üzerine konumlandırın ve fanı tespit vidasının üzerine yerleştirin.

Not: Fanın tripod girişinin (9) tamamen tespit vidasının üzerine oturmasına dikkat edin.

Fanı tripodun üzerine sabitlemek için fanı dayanak noktasına kadar saat yönünde döndürün.

##

İşkenceleri sıkıştırma yüzeylerine (11) sabitleyerek, fanı işkencelerle monte edin.