# Montaža ventilatorja

##

Ventilator lahko s pomočjo obeh vpetij za drog (10) pritrdite na drog (najv. Ø 22 mm).

Pozicionirajte vpetja za drog (10) nad drogovih in potisnite ventilator na drogove.

##

Nasveti za uporabo stojala

Montiran ventilator uporabite na stojalu samo v pokončnem položaju.

Noge stojala namestite tako, da bo stojalo stabilno postavljeno, srednji steber pa usmerjen navpično.

Uporabite samo stojalo z nosilnostjo več kot 3 kg.

Montaža ventilatorja na stativ

Pozicionirajte navoj za stojalo ventilatorja (9) nad pritrdilnimi vijaki stojala (1/4") in odložite ventilator na pritrdilni vijak.

Opomba: pazite na to, da bo navoj za stojalo ventilatorja (9) popolnoma naležen na pritrdilnem vijaku.

Obrnite ventilator v desno do prislona, tako da boste ventilator pritrdili na stojalo.

##

Namestite ventilator s primeži tako, da boste primeže pritrdili na vpenjalnih površinah (11).