# Indikeringen för batteristatus på fläkten

Indikeringen för batteristatus på fläkten signalerar tillgänglig batterikapacitet resp. överbelastning vid aktivering av reglaget i några sekunder.

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3 × grönt | 76 – 100 %
Fast ljus 2 × grönt | 41 – 75 %
Fast ljus 1 × grönt | 16 – 40 %
Långsam blinkning 1 × grönt | 0 – 15 %

De 3 LED-lamporna för batteriets laddindikering blinkar snabbt när batteriets temperatur ligger utanför driftstemperaturområdet och/eller överbelastningsskyddet har utlösts.