# Suspendarea ventilatorului

Observaţie: Ventilatorul poate fi suspendat în poziţie verticală sau orizontală. Ai grijă să suspenzi ventilatorul astfel încât funcţionarea acestuia să nu fie obstrucţionată.

## Suspendarea de orificiul pentru cheie (consultă imaginea C)

Poziţionează partea lată a orificiului pentru cheie (8) deasupra capului de şurub (cu diametrul de 4 – 6 mm).

Împinge în jos ventilatorul până când şurubul se află în partea îngustă a orificiului pentru cheie şi ventilatorul este fixat.

## Suspendarea de cârligul de suspendare (consultă imaginea D)

Trage complet cârligele de suspendare (5) din fantele acestora.

Dacă este necesar, răsuceşte cârligele de suspendare.

Observaţie: Cârligele de suspendare pot fi răsucite numai atunci când acestea sunt ieşite complet în afară.

Suspendă ventilatorul într-un loc stabil (cu adâncimea de max. 36 mm).