# Montaža ventilatora

##

Ventilator se pomoću dva prihvatnika šipke (10) može pričvrstiti na šipkama (maks. Ø 22 mm).

Postavite prihvatnike šipke (10) iznad šipki i gurnite ventilator na njih.

##

Napomene za korišćenje stativa

Montirani ventilator koristite isključivo u uspravnom položaju na stativu.

Nogare stativa postavite tako da se stativ nalazi u stabilnom položaju i da središnji stub stativa stoji pod pravim uglom u odnosu na podlogu.

Koristite stativ sa nosivošću većom od 3 kg.

Montiranje ventilatora na stativ

Postavite držač stativa ventilatora (9) preko pričvrsnog zavrtnja stativa (1/4") i postavite ventilator na pričvrsni zavrtanj.

Napomena: Vodite računa o tome da držač stativa ventilatora (9) kompletno naleže na pričvrsni zavrtanj.

Okrećite ventilator u smeru kretanja kazaljke na satu do kraja da bi se ventilator pričvrstio na stativu.

##

Montirajte ventilator pomoću zatezača zavrtanja pričvršćivanjem zatezača zavrtanja na zatezne površine (11).