# إرشادات الأمان

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلی حدوث صدمات الكهربائية، و إلی نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

- قم بمراقبة الأطفال. وبذلك يتم ضمان عدم عبث الأطفال في المروحة أو الشاحن.

- لا يجوز أن يقوم الأطفال بتنظيف المروحة أو الشاحن وصيانتهما دون إشراف عليهم.

- يمكن استخدام هذه المروحة من قبل الأطفال بدءًا من عمر 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للمروحة واستيعاب المخاطر التي تنطوي عليها. وإلا فسيكون هناك خطر نتيجة للاستخدام بشكل خاطئ وقد يتعرضون لإصابات.

- هذه المروحة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة. وإلا فسيكون هناك خطر نتيجة للاستخدام بشكل خاطئ وقد يتعرضون لإصابات.

- حافظ دائمًا على منفذ خروج الهواء ومنفذ شفط الهواء خالٍ ولا تغطي أي شيء. لا تقم بإعاقة ترس المروحة، ولا تدخل الأشياء في الترس الدوار للمروحة. وإلا فقد ترتفع درجة حرارة المروحة وتشتعل فيها النيران.

- لا تقم بإدخال أي جسم في الترس الدوار للمروحة. فيمكن أن تنكسر وتتطاير بعيدًا وتتسبب في حدوث إصابات.

- لا تستخدم المروحة بجوار نار مكشوفة أو أشياء متوهجة.

- لا تترك المروحة دون مراقبة.

- لا تستخدم المروحة مع غطاء ترس المروحة المفتوح أو التالف. فقد تتعرض للإصابة من جراء الترس الدوار للمروحة.

- لا تسمح للأشخاص غير المتمرسين أو الذين لم يقرأوا هذه التعليمات أن يقوموا باستخدام المروحة.

- لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.

- قد تنطلق أبخرة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يحترق المركم أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.

- في حالة سوء الاستعمال أو تلف المركم فقد يتسرب السائل القابل للاشتعال من المركم. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. في حالة وصول السائل إلی العينين، فراجع الطبيب إضافة إلی ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرب إلی تهيج البشرة أو إلی الاحتراق.

- يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحتراق المركم أوخروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.

- حافظ علی إبعاد المركم الذي لا يتمّ استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللوالب و غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلی الاحتراق أو إلی اندلاع النار.

- اقتصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصانعة. يتم حماية المركم من فرط التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

- اشحن المراكم فقط عبر أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. ينشأ خطر اندلاع حريق عند استخدام الشواحن المخصصة لنوع معيّن من المراكم مع نوع آخر من المراكم.

| احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والاتساخ والماء والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.

- تحقق من الأداء الوظيفي السليم لأجزاء الجهاز المتحركة وعدم تعرضها للانحصار، وعدم وجود أجزاء مكسورة أو متضررة لدرجة تؤثر سلبا على كفاءة الأداء الوظيفي للمروحة. احرص على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام المروحة. يرجع العديد من الحوادث إلى الصيانة غير السليمة للمنتجات.

تحذير! احفظ الأكياس البلاستيكية دائمًا بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع. فقد تشكل الأكياس البلاستيكية خطورة. هناك خطر اختناق.