# Montaža ventilatora

##

Ventilator se može pričvrstiti pomoću dvaju prihvata šipke (10) na šipke (maks. Ø 22 mm).

Pozicionirajte prihvate šipke (10) iznad šipki i gurnite ventilator na šipke.

##

Napomene za uporabu stativa

Upotrebljavajte montirani ventilator samo u uspravnom položaju na stativu.

Namjestite noge stativa tako da je stativ stabilan, a središnji stup uspravan.

Upotrebljavajte stativ nosivosti veće od 3 kg.

Montaža ventilatora na stativ

Pozicionirajte prihvat stativa ventilatora (9) iznad vijaka za pričvršćivanje stativa (1/4") i stavite ventilator na vijak za pričvršćivanje.

Napomena: Pazite da prihvat stativa ventilatora (9) u potpunosti dosjeda na vijak za pričvršćivanje.

Okrenite ventilator u smjeru kazaljke na satu do graničnika kako biste ga pričvrstili na stativ.

##

Montirajte ventilator pomoću vijčanih stega tako da pričvrstite vijčane stege na stezne površine (11).