# Montering af ventilatoren

##

Ventilatoren kan ved hjælp af de to stangholdere (10) fastgøres på stængerne (maks. Ø 22 mm).

Anbring stangholderne (10) over stængerne, og skub ventilatoren på stængerne.

##

Henvisning til brug af stativet

Brug kun den monterede ventilator i opretstående position på stativet.

Indstil stativet, så det står stabilt og midtersøjlen står lodret.

Brug et stativ med en bæreevne på mere end 3 kg.

Montering af ventilator på stativ

Anbring ventilatorens stativholder (9) over stativets monteringsskruer (1/4"), og anbring ventilatoren på monteringsskruen.

Bemærk: Sørg for, at ventilatorens stativholder (9) sidder helt fast på monteringsskruen.

Drej ventilatoren med uret indtil anslag for at fastgøre ventilatoren på stativet.

##

Monter ventilatoren ved hjælp af skruetvinger ved at fastgøre skruetvingerne på spændefladerne (11).