# Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας στον ανεμιστήρα

Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας στον ανεμιστήρα, πατώντας το κουμπί χειρισμού σηματοδοτεί για μερικά δευτερόλεπτα την ακόμη διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας ή μια υπερφόρτωση.

LED | Χωρητικότητα
--- | ---
Διαρκές φως 3 × πράσινο | 76–100 %
Διαρκές φως 2 × πράσινο | 41–75 %
Διαρκές φως 1 × πράσινο | 16–40 %
Αργά αναβοσβήνον φως 1 × πράσινο | 0–15 %

Οι 3 φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης αναβοσβήνουν γρήγορα, όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εκτός της περιοχής της θερμοκρασίας λειτουργίας και/ή η προστασία υπερφόρτωσης έχει ενεργοποιηθεί.