# Montere viften

##

Viften kan festes på stenger (maks. Ø 22 mm) ved hjelp av de to stangfestene (10).

Plasser stangfestene (10) over stengene, og skyv viften på stengene.

##

Merknader om bruk av stativet

Bruk den monterte viften bare i oppreist stilling på stativet.

Still inn stativbena slik at stativet står stabilt og den midtre stangen står loddrett.

Bruk et stativ med bæreevne på over 3 kg.

Montere viften på stativ

Plasser stativfestet til viften (9) over festeskruene til stativet (1/4"), og sett viften ned på festeskruen.

Merknad: Pass på at stativfestet til viften (9) sitter fullstendig på festeskruen.

Drei viften med urviseren til den stopper for å feste viften på stativet.

##

Monter viften med skrutvinger ved at du fester skrutvingene på fastspenningsflatene (11).