# Montage van de ventilator

##

De ventilator kan met behulp van de beide stangopnamen (10) aan stangen (max. Ø 22 mm) worden bevestigd.

Plaats de stangopnamen (10) in de juiste positie boven de stangen en schuif de ventilator op de stangen.

##

Aanwijzingen voor het gebruik van het statief

Gebruik de gemonteerde ventilator uitsluitend in verticale stand op het statief.

Stel de statiefpoten zodanig in, dat het statief stabiel staat en de middenkolom loodrecht staat.

Gebruik een statief met een draagvermogen van meer dan 3 kg.

Ventilator op statief monteren

Plaats de statiefopname van de ventilator (9) in de juiste positie boven de bevestigingsschroeven van het statief (1/4") en zet de ventilator op de bevestigingsschroef.

Aanwijzing: Let erop dat de statiefopname van de ventilator (9) helemaal op de bevestingsschroef zit.

Draai de ventilator rechtsom tot aan de aanslag om de ventilator op het statief te bevestigen.

##

Monteer de ventilator met lijmklemmen door de lijmklemmen op de spanvlakken (11) te bevestigen.