# Indicatorul de pe acumulator privind nivelul de încărcare a acumulatorului

Observaţie: Nu orice tip de acumulator dispune de un indicator al nivelului de încărcare.

LED-urile indicatorului de pe acumulator indică nivelul de încărcare a acumulatorului. Din considerente legate de siguranţă, verificarea stării de încărcare este posibilă numai cu ventilatorul oprit.

Pentru indicarea nivelului de încărcare, apasă tasta pentru indicarea nivelului de încărcare de pe acumulator. Acest lucru este posibil şi când acumulatorul nu este montat pe scula electrică.

LED de pe acumulator | Nivel de încărcare
--- | ---
Aprindere continuă de 4 ori în verde | ≈ 75–100%
Aprindere continuă de 3 ori în verde | ≈ 50–75%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | ≈ 25–50%
Aprindere continuă o dată în verde | ≈ 5–25%
Aprindere intermitentă 1 dată în verde | ≈ 0–5%