# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Izmenljiva hitrovpenjalna glava (GBH 2-26 DFR)
(2) | Izmenljiva vpenjalna glava SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Vpenjalni sistem SDS plus
(4) | Pokrov za zaščito pred prahom
(5) | Blokirni tulec
(6) | Blokirni obroč izmenljive vpenjalne glave (GBH 2-26 DFR)
(7) | Stikalo za izbiro smeri vrtenja
(8) | Tipka za zaklep stikala za vklop/izklop
(9) | Stikalo za vklop/izklop
(10) | Tipka za sprostitev stikala za zaklep udarjanja/vrtenja (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Stikalo za zaklep udarjanja/vrtenja (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Tipka za nastavitev omejevalnika globine
(13) | Omejevalnik globine
(14) | Pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(15) | Tipka za sprostitev preklopnega stikala za vrtanje/udarno vrtanje (GBH 2-26 RE)
(16) | Preklopno stikalo za vrtanje/udarno vrtanje (GBH 2-26 RE)
(17) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(18) | Varnostni vijak za vpenjalno glavo z zobatim vencemA)
(19) | Vpenjalna glava z zobatim vencemA)
(20) | Vpenjalno steblo SDS plus za vpenjalno glavoA)
(21) | Držalo vpenjalne glave (GBH 2-26 DFR)
(22) | Sprednji obroček izmenljive hitrovpenjalne glave (GBH 2-26 DFR)
(23) | Držalni obroč izmenljive hitrovpenjalne glave (GBH 2-26 DFR)
(24) | Nastavek za odsesavanje prahu (GDE 16 Plus)A)
(25) | Prestrezni pokrov za prahA)
(26) | Univerzalno držalo z vpenjalnim steblom SDS plusA)

A)

  Ta pribor ni vključen v standardni obseg dobave.