# Výber skľučovadla a pracovných nástrojov

Na vŕtanie s príklepom a na sekanie potrebujete pracovné nástroje so stopkou SDS-plus, ktoré sa dajú vložiť do skľučovadla (upínacej hlavy) SDS-plus.

Na vŕtanie bez príklepu do dreva, kovu, keramiky a plas‌tov, ako aj na skrutkovanie sa používajú nástroje bez stopky SDS-plus (napr. vrtáky s valcovitou stop‌kou). Na upínanie týchto nástrojov po‌tre‌bu‌je‌te rýchloupínacie skľučovadlo, resp. skľu‌čo‌va‌dlo s ozubeným vencom.