# Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Tri zelena LED pokazivača stanja napunjenosti aku-baterije pokazuju stanje napunjenosti aku-baterije. Upit o stanju napunjenosti iz sigurnosnih razloga moguć je samo u stanju mirovanja električnog alata.

Pritisnite tipku za prikaz stanja napunjenosti ili za prikaz stanja napunjenosti. To je također moguće i kod izvađene aku-baterije.

Ako nakon pritiska na tipku za prikaz stanja napunjenosti ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamijeniti.

## Tip aku-baterije GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 3 × zelena | 60–100 %
Stalno svijetli 2 × zelena | 30–60 %
Stalno svijetli 1 × zelena | 5–30 %
Treperi 1 × zelena | 0–5 %

## Tip aku-baterije ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 5 × zelena | 80–100 %
Stalno svijetli 4 × zelena | 60–80 %
Stalno svijetli 3 × zelena | 40–60 %
Stalno svijetli 2 × zelena | 20–40 %
Stalno svijetli 1 × zelena | 5–20 %
Treperi 1 × zelena | 0–5 %