# Tilläggshandtag

- Använd endast ditt elverktyg med tilläggshandtaget (19).

- Se till att stödhandtaget alltid är ordentligt åtdraget. Annars kan du förlora kontrollen över elverktyget under arbetet.

## Vrid tilläggshandtaget (se bild A)

Du kan vrida tilläggshandtaget (19) som du vill för att få en säker och mindre uttröttande arbetsställning.

- Vrid det nedre greppet på tilläggshandtaget (19) motsols och vrid tilläggshandtaget (19) till önskad position. Dra åt det nedre handtaget på stödhandtaget (19) medsols igen.
  Se till att spännbandet på tilläggshandtaget ligger i avsett spår på höljet.