# Бұрғылау патроны мен құралдарды таңдау

Соққымен бұрғылау және қашау үшін сізге SDS plus бұрғылау патронына енгізілетін SDS plus құралдары қажет болады.

Ағаш, металл, керамика мен пластик бойынша соққысыз бұрғылау және бұрау үшін SDS plus жоқ құралдар (мысалы, цилиндрлік білігі бар бұрғы) қолданылады. Аталмыш құралдар үшін соққы тежегіші кіріктірілген ауыстырмалы жылдам қысқыш бұрғылау патроны (1) қажет болады.

Нұсқау: тек соққы тежегіші кіріктірілген ауыстырмалы жылдам қысқыш бұрғылау патроны (1) пайдаланылатын құралдардың зақымдалмауын қамтамасыз етеді.