# Izbor vpenjalne glave in nastavkov

Za udarno vrtanje in dletenje potrebujete nastavke SDS plus, ki jih vstavite v vpenjalno glavo SDS plus.

Za vrtanje brez udarjanja v les, kovino, keramiko in umetno maso ter za vijačenje uporabite nastavke brez sistema SDS plus (npr. sveder s cilindričnim steblom). Za te nastavke potrebujete izmenljivo hitrovpenjalno glavo (1) z vgrajenim sistemom za zaustavitev udarcev.

Opomba: samo z izmenljivo hitrovpenjalno glavo (1) z vgrajenim sistemom za zaustavitev udarcev boste zagotovili, da se uporabljeni nastavki ne poškodujejo.