# Výber skľučovadla a pracovných nástrojov

Na vŕtanie s príklepom a sekanie potrebujete nástroje SDS plus, ktoré sa zakladajú do skľučovadiel SDS plus.

Na vŕtanie bez príklepu do dreva, kovu, keramiky a plastu a na skrutkovanie sa používajú nástroje bez SDS plus (napr. vrták s valcovitou stopkou). Pre tieto nástroje potrebujete rýchloupínacie výmenné skľučovadlo (1) s integrovaným vypnutím príklepu.

Upozornenie: Iba s rýchloupínacím výmenným skľučovadlom (1) s integrovaným vypnutím príklepu je zaistené, že sa použité nástroje nepoškodia.