# استبدال ظرف ريش الثقب

## خلع ظرف المثقاب البديل (انظر الصورة B)

- اسحب حلقة إقفال ظرف المثقاب البديل (6) إلی الخلف، وأمسك بها في هذا الوضع واخلع ظرف المثقاب البديل SDS plus‏ (2) أو ظرف المثقاب البديل السريع الشد (1) بسحبه إلی الأمام.
- تراعی حماية ظرف المثقاب البديل من الاتساخ بعد نزعه.

## تركيب ظرف المثقاب البديل (انظر الصورة C)

- نظف ظرف المثقاب البديل قبل تركيبه وشحم طرف الإدخال قليلاً.
- اقبض علی ظرف المثقاب البديل SDS plus (2) أو علی ظرف المثقاب البديل السريع الشد (1) بتطويقه بكامل اليد. ادفع ظرف المثقاب البديل علی حاضن ظرف المثقاب (20)، أثناء إدارته، إلی أن تسمع صوت التعاشق بوضوح.
- يقفل ظرف المثقاب البديل من تلقاء نفسه. افحص ثبات الإقفال من خلال سحب ظرف المثقاب البديل.