# User Interface (lihat gambar L)

User Interface (8) digunakan untuk memilih mode pengoperasian serta untuk display status perkakas listrik.

## Display status

Indikator level pengisian daya baterai (User Interface) (22) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
hijau (2 hingga 5 bar) | Baterai telah terisi daya | –
kuning (1 bar) | Baterai hampir kosong | Segera ganti atau isi daya baterai
merah (1 bar) | Baterai kosong | Ganti atau isi daya baterai

Display status perkakas listrik (29) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Hijau | Status OK | –
Kuning | Suhu kritis tercapai atau baterai hampir kosong | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin atau ganti atau isi daya baterai
Merah | Perkakas listrik terlalu panas atau baterai kosong | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin atau ganti atau isi daya baterai
Merah | Mesin terhenti, baterai terlalu lemah | Isi daya baterai atau gunakan jenis baterai yang direkomendasikan
Gangguan umum | Matikan atau hidupkan kembali perkakas listrik atau lepas baterai lalu pasang kembali Jika gangguan berlanjut: Bawalah perkakas listrik ke layanan pelanggan
Berkedip merah | Penonaktifan cepat telah terpicu | Matikan dan hidupkan kembali perkakas listrik
Berkedip biru | Perkakas listrik terhubung ke perangkat seluler melalui Bluetooth® atau pengaturan akan dikirimkan | –

Simbol smartphone (28) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Putih | Informasi penting tersedia (misalnya peringatan suhu) | Baca pesan pada smartphone

## Memilih mode pengoperasian

Tekan tombol (26) beberapa kali untuk memilih mode pengoperasian hingga mode pengoperasian yang diinginkan menyala.

Catatan: Pada mode pengoperasian Favorite, fungsi dikonfigurasi melalui aplikasi smartphone, fungsi sebelumnya telah diatur dalam mode pengoperasian Auto dan Soft.

Display mode pengoperasian (25) | Fungsi
--- | ---
Simbol daya maksimal (27) menyala | Pada mode pengoperasian Auto, perkakas listrik mencapai kinerja maksimal dengan kecepatan akselerasi maksimal.
Simbol konfigurasi kecepatan putaran pada smartphone (23) menyala | Pada mode pengoperasian Favorite, daya dan kecepatan akselerasi perkakas listrik dapat dikonfigurasi secara terpisah melalui aplikasi smartphone.
Simbol daya yang berkurang (24) menyala | Pada mode pengoperasian Soft, daya dan kecepatan akselerasi perkakas listrik akan berkurang.