# Uporabniški vmesnik (glejte sliko L)

Uporabniški vmesnik (8) služi izbiri načina delovanja ter za prikaz stanja električnega orodja.

## Prikazi stanja

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije (uporabniški vmesnik) (22) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Zeleno (2 do 5 vrstic) | Akumulatorska baterija je napolnjena | –
Rumeno (1 vrstica) | Akumulatorska baterija je skoraj prazna | Akumulatorsko baterijo je treba kmalu zamenjati oz. napolniti
Rdeče (1 vrstica) | Akumulatorska baterija je prazna | Akumulatorsko baterijo zamenjajte ali napolnite

Prikaz stanja električnega orodja (29) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Zelena | Stanje „V redu“ | –
Rumena | Dosežena je bila nevarna temperatura ali pa je akumulatorska baterija skoraj prazna | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali pa zamenjajte oz. napolnite akumulatorsko baterijo
Rdeča | Električno orodje je pregreto ali pa je akumulatorska baterija prazna | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali pa zamenjajte oz. napolnite akumulatorsko baterijo
Rdeča | Motor je blokiran, akumulatorska baterija je prešibka | Napolnite akumulatorsko baterijo ali uporabite priporočeno vrsto akumulatorske baterije
Splošna napaka | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite ali pa odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite Če napaka ni odpravljena: Električno orodje pošljite servisni službi
Utripa rdeče | Sprožila se je zaustavitev v sili | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite
Utripa modro | Električno orodje je povezano z mobilno napravo prek povezave Bluetooth® ali poteka prenos nastavitev | –

Simbol za pametni telefon (28) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Bela | Na voljo so pomembne informacije (npr. opozorilo o temperaturi) | Sporočilo preberite na pametnem telefonu

## Izbira načina delovanja

Pritisnite tipko (26) za izbiro načina delovanja tako pogosto, dokler ne bo izbran način delovanja svetil.

Opomba: v načinu delovanja Favorite lahko funkcije nastavite prek aplikacije za pametni telefon, v načinih delovanja Auto in Soft pa so funkcije vnaprej nastavljene.

Prikaz načina delovanja (25) | Funkcije
--- | ---
Simbol za največjo moč (27) sveti | V načinu delovanja Auto doseže električno orodje največjo moč z največjo hitrostjo zaganjanja.
Simbol za konfiguracijo števila vrtljajev z aplikacijo na pametnem telefonu (23) sveti | V načinu delovanja Favorite je mogoče moč in hitrost zaganjanja električnega orodja individualno konfigurirati prek aplikacije na pametnem telefonu.
Simbol za zmanjšano moč (24) sveti | V načinu delovanja Soft sta moč in hitrost zaganjanja električnega orodja zmanjšana.