# „Connectivity“ funkcijos

##

Būtinos sąlygos sistemai
Mobilusis galinis prietaisas (planšetė, išmanusis telefonas) | „Android 6.0“ (ir aukštesnės versijos)
„iOS 11“ (ir aukštesnės versijos)

##

Norėdami naudotis jungiamumo funkcijomis, pirmiausia – priklausomai nuo galinio prietaiso – turite įdiegti specialią programą.

- Iš atitinkamos „App-Store“ programų parduotuvės („Apple App Store“, „Google Play Store“) parsisiųskite programą.
  Nuoroda: atitinkamoje „AppStore“ būtina sąlyga yra naudotojo paskyra.

Programėlės pavadinimas | „iOS“/„Android“
--- | ---
„Bosch Toolbox“ |

- Tada programoje pasirinkite papunktį MyTools arba Connectivity.
- Jūsų mobiliojo galinio prietaiso ekrane bus parodyti visi kiti žingsniai, kaip elektrinį įrankį sujungti su galiniu prietaisu .

Naudojant su Bluetooth® „Low Energy Module“ GCY 42, su „Bosch Toolbox“ programėle galimos šios elektrinio įrankio jungiamumo funkcijos:

- Registracija
- Veikimo režimo Favorite personalizavimas (galia ir veikimo būdas)
- Įrankio nustatymas (pvz., dulkių nusiurbimo veikimo laikas, darbinės lemputės parametrai)
- Būsenos patikra, įspėjamųjų pranešimų pateikimas
- Bendrojo pobūdžio informacija
- Administravimas

Informacija apie Bluetooth® „Low Energy Module“ GCY 42 pateikta jo naudojimo instrukcijoje.

Išmaniojo telefono simbolis (28) šviečia, kai elektrinis įrankis Bluetooth® radijo ryšio technologija siunčia informaciją (pvz., įspėjimą dėl temperatūros) į mobilųjį galinį prietaisą.

##

- Elektrinis įrankis su įstatytu Bluetooth® „Low Energy“ moduliu yra su radijo sąsaja. Būtina laikytis vietinių eksploatavimo apribojimų, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse.

Nuoroda: dangtelį (15) saugiai galima uždaryti tik tada, kai Bluetooth® „Low Energy Module“ ir tabletės formos elementas yra elektriniame įrankyje.

- Norėdami deaktyvinti Bluetooth® „Low Energy Module“, apverskite tabletės formos elementą arba tarp tabletės formos elemento ir Bluetooth® „Low Energy Module“ padėkite izoliaciją.
- Uždenkite dangtelį (15), kad nepatektų nešvarumų.