# Funkce konektivity

##

Systémové předpoklady
Mobilní koncové zařízení (tablet, chytrý telefon) | Android 6.0 (a vyšší)
iOS 11 (a vyšší)

##

Pro používání funkcí konektivity musíte nejprve instalovat – podle příslušného koncového zařízení – specifickou aplikaci.

- Aplikaci si stáhněte v příslušném obchodě s aplikacemi (Apple App Store, Google Play Store).
  Upozornění: Předpokladem je uživatelský účet v příslušném obchodě s aplikacemi.

Název aplikace | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Poté zvolte v aplikaci položku nabídky MyTools nebo Connectivity.
- Na displeji vašeho mobilního koncového zařízení se budou zobrazovat všechny další kroky pro spojení elektrického nářadí s koncovým zařízením.

Ve spojení s Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 jsou pro elektrické nářadí k dispozici následující funkce konektivity s aplikací Bosch Toolbox:

- Registrace
- Personalizace pracovního režimu Favorite (výkon a chování)
- Nastavení nářadí (např. doba chodu odsávání prachu, parametry pracovního osvětlení)
- Kontrola stavu, varovná hlášení
- Všeobecné informace
- Správa

Pro informace k Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 si přečtěte příslušný návod k obsluze.

Symbol chytrého telefonu (28) svítí, když elektrické nářadí posílá prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® informace (např. varování ohledně teploty) do mobilního koncového zařízení.

##

- Elektronářadí s nasazeným modulem Bluetooth® Low Energy Module je vybavené bezdrátovým rozhraním. Je nutné dodržovat místní omezení provozu, např. v letadlech nebo nemocnicích.

Upozornění: Kryt (15) lze spolehlivě zavřít pouze tehdy, když jsou Bluetooth® Low Energy Module a knoflíková baterie v elektrickém nářadí.

- Pro deaktivaci modulu Bluetooth® Low Energy Module otočte knoflíkovou baterii nebo vložte izolaci mezi knoflíkovou baterii a modul Bluetooth® Low Energy Module.
- Zavřete kryt (15), aby se dovnitř nedostaly nečistoty.