# ข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อแบตเตอรี่‌อย่างเหมาะสมที่สุด

ปกป้อง‌แบตเตอรี่‌จาก‌ความชื้น‌และ‌น้ำ

เก็บรักษาแบตเตอรี่แพ็คในช่วงอุณหภูมิ –20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น อย่าปล่อยวางแบตเตอรี่แพ็คไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน

ทำ‌ความ‌สะอาด‌ช่อง‌ระบาย‌อากาศ‌เป็น‌ครั้งคราว‌โดย‌ใช้‌แปรง‌ขนอ่อน‌ที่‌แห้ง‌และ‌สะอาด

หลังจาก‌ชาร์จ‌แบตเตอรี่‌แล้ว หาก‌แบตเตอรี่แพ็ค‌มี‌ช่วง‌เวลา‌ทำงาน‌สั้น‌มาก แสดงว่า‌แบตเตอรี่แพ็ค‌เสื่อม‌และ‌ต้อง‌เปลี่ยนใหม่

อ่าน‌และ‌ปฏิบัติตาม‌ข้อสังเกต‌สำหรับ‌การกำจัด‌ขยะ