# Кориснички интерфејс (види слика L)

Корисничкиот интерфејс (8) за избирање на режим на работење, како и за прикажување на состојбата на електричниот алат.

## Прикази за состојба

Приказ за наполнетост на батеријата (Кориснички интерфејс) (22) | Значење/Причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено (2 до 5 греди) | Батеријата е полна | –
Жолто (1 греда) | Батеријата е речиси празна | Наскоро заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено (1 греда) | Батеријата е празна | Заменете ја одн. наполнете ја батеријата

Приказ за статусот на електричниот алат (29) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено | Статус OK | –
Жолто | Достигната е критичната температура или батеријата е речиси празна | Оставете да се олади електричниот алат или заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено | Електричниот алат е прегреан или батеријата е празна | Оставете да се олади електричниот алат или заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено | Моторот е блокиран, батеријата е преслаба | Полнење на батеријата или користење на препорачаниот тип на батерија
Општи грешки | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат или извадете ја батеријата и повторно ставете ја Постоечката грешка продолжува: Испратете ја електричната алатка до сервисната служба
Трепка црвено | Брзото исклучување е активирано | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат
Трепка сино | Електричниот алат е поврзан преку Bluetooth® со мобилен уред или поставките се пренесуваат | –

Ознака за паметен телефон (28) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Бела | Достапни се важни информации (на пр предупредување за температурата) | Прочитајте го извештајот на паметниот телефон

## Изберете режим на работење

Притиснете го копчето (26) за избирање на режимот за работење, додека не светне посакуваниот режим за работење.

Напомена: Во режимот на работење Favorite ќе се конфигурираат функциите на апликацијата на паметниот телефон, во режимите за работење Auto и Soft функциите се претходно поставени.

Приказ режим на работење (25) | Функции
--- | ---
Симбол за максимална јачина (27) свети | Во режимот на работа Auto електричниот алат ја достигнува максималната јачина со максимална брзина при стартување.
Симбол за конфигурација на вртежен момент преку апликација за паметен телефон (23) свети | Во режимот на работа Favorite јачината и брзината при стартување на електричниот алат може поединечно да се конфигурираат преку апликацијата за паметен телефон.
Симбол за намалена јачина (24) свети | Во режимот на работа Soft јачината и брзината при стартување на електричниот алат се намалени.