# Funzioni Connectivity

##

Requisiti di sistema
Dispositivo mobile (tablet, smartphone) | Android 6.0 (e versioni successive)
iOS 11 (e versioni successive)

##

Per poter utilizzare le funzioni Connectivity è necessario installare prima l’app specifica per il rispettivo dispositivo.

- L’applicazione è scaricabile dagli App Store (Apple App Store o Google Play Store).
  Avvertenza: tale procedura presuppone l’esistenza di un account utente presso il relativo App Store.

Denominazione app | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Selezionare quindi nell’app l’opzione MyTools o Connectivity.
- Il display del proprio dispositivo mobile indicherà tutti i passaggi successivi, necessari per connettere l’elettroutensile al dispositivo.

In combinazione con il Bluetooth® Low Energy Module GCY 42, per l’elettroutensile sono disponibili le seguenti funzioni Connectivity con l’app Bosch Toolbox:

- Registrazione
- Personalizzazione della modalità operativa Favorite (potenza e comportamento)
- Impostazioni dell’utensile (ad es., durata del sistema di aspirazione della polvere, parametri luce di lavoro)
- Controllo stato ed emissione di messaggi di avviso
- Informazioni generali
- Gestione

Per informazioni relative al modulo Bluetooth® Low Energy GCY 42 leggere le relative istruzioni per l'uso.

Il simbolo smartphone (28) si illumina quando l’elettroutensile invia a un dispositivo mobile un’informazione (ad es., avviso temperatura) tramite tecnologia wireless Bluetooth®.

##

- L’elettroutensile con Bluetooth® Low Energy Module inserito è dotato di interfaccia radio. Eventuali limitazioni di utilizzo, ad esempio all’interno di velivoli o di ospedali, devono essere rispettate.

Avvertenza: la copertura (15) può essere chiusa in modo sicuro solamente se il Bluetooth® Low Energy Module e la pila a bottone si trovano all’interno dell’elettroutensile.

- Per disattivare il Bluetooth® Low Energy Module rovesciare la pila a bottone o inserire un isolamento tra la pila a bottone e il Bluetooth® Low Energy Module.
- Chiudere la copertura (15) per evitare che penetrino impurità.