# Функції зв'язку

##

Системні вимоги
Мобільний пристрій (планшет, смартфон) | Android 6.0 (і вище)
iOS 11 (і вище)

##

Для використання функцій мережевої взаємодії спочатку необхідно встановити відповідний для мобільного пристрою додаток.

- Завантажте додаток з відповідного магазину додатків (Apple App Store, Google Play Store).
  Вказівка: Буде потрібен профіль користувача у відповідному магазині додатків.

Назва додатку | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Оберіть у додатку підпункт MyTools або Connectivity.
- На дисплеї мобільного пристрою будуть вказані усі подальші кроки щодо з’єднання електроінструмента з пристроєм.

У сполученні з модулем Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 за допомогою застосунку Bosch Toolbox для електроінструменту доступні такі функції підключення:

- Реєстрація
- Персоналізація режиму роботи Favorite (продуктивність та поведінка)
- Налаштування інструменту (напр., час роботи відведення пилу , параметри робочого освітлення)
- Перевірка стану, подача попереджувальних повідомлень
- Загальна інформація
- Керування

Для отримання інформації щодо модуля Bluetooth® Low Energy GCY 42 прочитайте відповідну інструкцію з експлуатації.

Символ смартфону (28) світиться, коли електроінструмент передає інформацію (напр., попередження про температуру) за допомогою радіотехнології Bluetooth® на кінцевий мобільний пристрій.

##

- Електроінструмент із встановленим модулем Bluetooth® Low Energy Module оснащений радіоінтерфейсом. Зважайте на місцеві обмеження, напр., в літаках або лікарнях.

Вказівка: кришка (15) надійно закривається лише тоді, коли модуль Bluetooth® Low Energy Module і мініатюрний елемент живлення знаходяться в електроінструменті.

- Для відключення модуля Bluetooth® Low Energy Module GCY перегорніть мініатюрний елемент живлення або покладіть прокладку між мініатюрним елементом живлення і модулем Bluetooth® Low Energy Module.
- Закрийте кришку (15), щоб всередину не потрапляв бруд.