# واجهة المستخدم (انظر الصورة L)

تتلخص وظيفة واجهة المستخدم (8) في اختيار وضع التشغيل وبيان حالة العدة الكهربائية.

## مبينات الحالة

مبين حالة شحن المركم (واجهة المستخدم) (22) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر (شرطتان إلى 5 شرطات) | المركم مشحون | –
باللون الأصفر (شرطة واحدة) | شحنة المركم على وشك النفاد | قرب تغيير أو شحن المركم
أحمر (شرطة واحدة) | المركم فارغ | تغيير أو شحن المركم

مبين حالة العدة الكهربائية (29) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر | الحالة على ما يرام | –
أصفر | تم الوصول إلى مستوى حرج لدرجة الحرارة أو شحنة المركم على وشك النفاد | اترك العدة الكهربائية تبرد وقم بتغيير أو شحن المركم
أحمر | العدة الكهربائية ساخنة للغاية أو المركم فارغ الشحنة | اترك العدة الكهربائية تبرد وقم بتغيير أو شحن المركم
أحمر | إعاقة المحرك، المركم ضعيف للغاية | شحن المركم أو استخدام نوع المركم الموصى به
خطأ عام | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفائها مرة أخرى، أو أخرج المركم وأعد تركيبه إذا استمر حدوث الخطأ: قم بإرسال العدة الكهربائية لخدمة العملاء
يومض باللون الأحمر | انطلقت خاصية الإطفاء السريع | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفئها مرة أخرى
وميض باللون الأزرق | ربط العدة الكهربائية عن طريق Bluetooth®‎ مع هاتف جوال أو يتم نقل أوضاع الضبط | –

رمز الهاتف الذكي (28) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أبيض | هناك معلومات هامة متاحة (على سبيل المثال، تحذير درجة الحرارة) | قراءة بلاغ الهاتف الذكي

## اختيار وضع العمل

كرر الضغط على الزر (26) لاختيار وضع العمل، إلى أن يضيء وضع العمل المرغوب.

إرشاد: في وضع العمل Favorite يتم تهيئة الوظائف عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، في أوضاع العمل Auto و Soft تكون الوظائف مضبوطة مسبقا.

بيان وضع العمل (25) | الوظائف
--- | ---
يضيء رمز أقصى قدرة (27) | في وضع العمل Auto تصل العدة الكهربائية إلى القدرة القصوى بأقصى سرعة دوران مرتفعة.
يضيءرمز تهيئة عدد اللفات بواسطة تطبيق الهاتف الذكي (23) | في وضع العمل Favorite يمكن تهيئة القدرة وسرعة الدوران المرتفعة للعدة الكهربائية بشكل شخصي بواسطة تطبيق الهاتف الذكي.
يضيء رمز القدرة المخفضة (24) | في وضع العمل Soft يتم تخفيض القدرة وسرعة الدوران المرتفعة للعدة الكهربائية.