# Διασύνδεση χρήστη (βλέπε εικόνα L)

Η διασύνδεση χρήστη (8) χρησιμεύει για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας καθώς και για την ένδειξη της κατάστασης του ηλεκτρικού εργαλείου.

## Ένδειξη της κατάστασης

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (Διασύνδεση χρήστη) (22) | Σημασία/Αιτία | Λύση
--- | --- | ---
πράσινη (2 έως 5 δοκοί) | Μπαταρία φορτισμένη | –
κίτρινη (1 δοκός) | Μπαταρία σχεδόν άδεια | Σύντομη αντικατάσταση ή φόρτιση της μπαταρίας
κόκκινη (1 δοκός) | Άδεια μπαταρία | Αντικατάσταση ή φόρτιση της μπαταρίας

Ένδειξη κατάστασης ηλεκτρικού εργαλείου (29) | Σημασία/Αιτία | Λύση
--- | --- | ---
Πράσινη | Κατάσταση Εντάξει | –
Κίτρινη | Η κρίσιμη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί ή η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρυώσει ή αντικαταστήστε ή φορτίστε την μπαταρία
Κόκκινη | Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι υπερθερμασμένο ή η μπαταρία είναι άδεια | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρυώσει ή αντικαταστήστε ή φορτίστε την μπαταρία
Κόκκινη | Ο κινητήρας είναι μπλοκαρισμένος, μπαταρία πολύ ασθενής | Φορτίστε την μπαταρία ή χρησιμοποιήστε τον συνιστώμενο τύπο μπαταρίας
Γενικό σφάλμα | Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο ή αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά Εάν συνεχίζει να υπάρχει το σφάλμα: Στείλτε το ηλεκτρικό εργαλείο στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Κόκκινη αναβοσβήνουσα | Η γρήγορη απενεργοποίηση ενεργοποιήθηκε | Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο
Μπλε αναβοσβήνουσα | Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® με την κινητή τελική συσκευή ή μεταφέρονται ρυθμίσεις | –

Σύμβολο smartphone (28) | Σημασία/Αιτία | Λύση
--- | --- | ---
Λευκή | Σημαντικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες (π.χ. προειδοποίηση θερμοκρασίας) | Διαβάστε το μήνυμα στο smartphone

## Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Πατήστε το πλήκτρο (26) για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας τόσες φορές, μέχρι να ανάψει ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας.

Υπόδειξη: Στον τρόπο λειτουργίας Favorite (Αγαπημένα) διαμορφώνονται οι λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) smartphone, στους τρόπους λειτουργίας Auto (Αυτόματα) και Soft (Απαλά) οι λειτουργίες είναι προρρυθμισμένες.

Ένδειξη τρόπου λειτουργίας (25) | Λειτουργίες
--- | ---
Το σύμβολο Μέγιστη ισχύς (27) ανάβει | Στον τρόπο λειτουργίας Auto (Αυτόματα) επιτυγχάνει το ηλεκτρικό εργαλείο τη μέγιστη ισχύ με τη μέγιστη ταχύτητα εκκίνησης.
Το σύμβολο Διαμόρφωση του αριθμού στροφών μέσω smartphone (23) ανάβει | Στον τρόπο λειτουργίας εργασίας Favorite (Αγαπημένα) μπορούν να διαμορφωθούν εξατομικευμένα η ισχύς και η ταχύτητα εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου μέσω εφαρμογής (app) sartphone.
Το σύμβολο Μειωμένη ισχύς (24) ανάβει | Στον τρόπο λειτουργίας Soft (Απαλά) η ισχύς και η ταχύτητα εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι με μειωμένες.