# Пользовательский интерфейс (см. рис. L)

Пользовательский интерфейс (8) служит для выбора режима работы, а также для индикации состояния электроинструмента.

## Индикаторы состояния

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи (пользовательский интерфейс) (22) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
зеленый (2 – 5 штрихов) | Аккумулятор заряжен | –
желтый (1 штрих) | Аккумулятор почти разряжен | Вскоре замените или зарядите аккумулятор
красный (1 штрих) | Аккумуляторная батарея разряжена | Замените или зарядите аккумулятор

Индикатор состояния электроинструмента (29) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Зеленый | Состояние в норме | –
Желтый | Достигнута критическая температура или аккумулятор почти разряжен | Дайте электроинструменту остыть или замените или зарядите аккумулятор
Красный | Электроинструмент перегрелся или аккумулятор разряжен | Дайте электроинструменту остыть или замените или зарядите аккумулятор
Красный | Двигатель заблокирован, аккумулятор слишком разряжен | Зарядите аккумулятор или используйте рекомендуемый тип аккумулятора
Общая ошибка | Выключите и снова включите электроинструмент или извлеките и снова вставьте аккумулятор Если ошибка не устраняется: Сдайте электроинструмент в сервисный центр
Мигает красным светом | Сработала функция быстрого отключения | Выключите и снова включите электроинструмент
Мигает синим | Электроинструмент подключен к мобильному устройству через Bluetooth® или выполняется передача настроек | –

Символ смартфона (28) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Белый | Имеется важная информация (напр., предупреждение о температуре) | Прочтите сообщение на смартфоне

## Выбор режима работы

Нажимайте кнопку (26) для выбора режима работы несколько раз, пока не начнет светиться необходимый режим работы.

Указание: В режиме работы Favorite (избранный) функции конфигурируются при помощи приложения на смартфоне, в рабочих режимах Auto (авто) и Soft (мягкий) функции предустановлены.

Индикатор режима работы (25) | Функции
--- | ---
Горит символ максимальной производительности (27) | В режиме работы Auto (авто) электроинструмент достигает максимальной мощности при максимальной скорости разгона.
Горит символ настройки числа оборотов через приложение для смартфона (23) | В режиме работы Favorite (избранный) можно отдельно настроить производительность и скорость разгона электроинструмента в приложении для смартфона.
Горит символ сниженной производительности (24) | В режиме работы Soft (режим пониженной мощности) можно снизить значения производительности и скорости разгона электроинструмента.