# Alegerea mandrinei şi accesoriilor

Pentru găurirea cu percuţie aveţi nevoie de accesorii cu sistem de prindere SDS-plus care să poată fi introduse în mandrina SDS-plus.

Pentru găurirea fără percuţie în lemn, metal, ceramică sau material plastic cât şi pentru înşurubare se folosesc accesorii fără sistem de prindere SDS-plus (de exemplu, burghie cu tijă cilindrică). Pentru aceste accesorii aveţi nevoie de o mandrină rapidă, respectiv de o mandrină cu coroană dinţată.