# Savienojamības funkcijas

##

Sistēmas prasības
Mobilā gala ierīce (planšetdators, viedtālrunis) | Android 6.0 (vai augstāka)
iOS 11 (vai augstāka)

##

Lai varētu izmantot savienojamības funkcijas, vispirms jums gala iekārtā jāinstalē tai atbilstoša lietotne.

- Lejupielādējiet lietotni no attiecīgās sistēmas lietotņu veikala (Apple App Store, Google Play Store).
  Piezīme: attiecīgajā lietotņu interneta veikalā jābūt atvērtam lietotāja kontam.

Lietotnes nosaukums | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Pēc tam lietotnē izvēlieties apakšsadaļu MyTools vai Connectivity.
- Uz mobilās gala ierīces displeja tiek parādīti visi turpmākie soļi elektroinstrumenta savienošanai ar gala ierīci.

Lietojot elektroinstrumentu kopā ar Bluetooth® Low Energy moduli GCY 42, tam tiek nodrošinātas šādas savienojamības funkcijas Bosch Toolbox lietotnē:

- Reģistrācija
- Darba personalizēšana Iecienītais (veiktspēja un uzvedība)
- Instrumenta iestatījumi (piemēram, putekļu nosūkšanas izpildlaiks, darba gaismas tehniskie parametri)
- Statusa pārbaude, brīdinājuma ziņojumu saņemšana
- Vispārēja informācija
- Pārvaldība

Informācija par Bluetooth® Low Energy moduli GCY 42 ir sniegta attiecīgajā lietošanas pamācībā.

Viedtālruņa simbols (28) iedegas tad, ja elektroinstruments caur Bluetooth® radio saskarni sūta uz mobilu gala ierīci kādu informāciju (piemēram, temperatūras brīdinājumu).

##

- Elektroinstrumentā, kurā ir uzstādīts Bluetooth® Low Energy modulis, darbojas radio interfeiss. Tāpēc jāievēro vietējie lietošanas ierobežojumi, kādi pastāv, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Norāde: Pārsegu (15) var droši aizvērt tikai tad, ja elektroinstrumentā ir Bluetooth® Low Energy modulis un pogveida elements.

- Lai deaktivizētu Bluetooth® Low Energy moduli, pagrieziet pogveida elementu vai ielieciet izolācijas elementu starp pogveida elementu un Bluetooth® Low Energy moduli.
- Aizveriet pārsegu (15), lai nodalījumā nevarētu iekļūt netīrumi.