# Användargränssnitt (se bild L)

Användargränssnittet (8) är till för att välja arbetsläge och för statusindikering av elverktyget.

## Statusindikeringar

Batteristatusindikator (användargränssnitt) (22) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
grön (2 till 5 staplar) | Batteriet är laddat | –
gul (1 stapel) | Batteriet är nästan tomt | Batteriet måste snart bytas eller laddas
röd (1 stapel) | Batteri tomt | Byt ut eller ladda batteriet

Indikering status elverktyg (29) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Grön | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur har uppnåtts eller batteriet är nästan tomt | Låt elverktyget svalna eller byt ut/ladda batteriet
Röd | Elverktyget är överhettat eller batteriet är tomt | Låt elverktyget svalna eller byt ut/ladda batteriet
Röd | Motorn är blockerad, batteriet för svagt | Ladda batteriet eller använd rekommenderad batterityp
Allmänt fel | Stäng av elverktyget och slå på det igen, eller ta ut batteriet och sätt in det igen Om felet kvarstår: Skicka in elverktyget till kundtjänst
Blinkar rött | Snabbavstängning har löst ut | Stäng av elverktyget och slå på det igen
Blinkar blått | Elverktyget är anslutet till den mobila enheten via Bluetooth® eller inställningarna överförs | –

Symbol smarttelefon (28) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Vit | Viktig information tillgänglig (t.ex. temperaturvarning) | Läs meddelande på smarttelefon

## Välja arbetsläge

Tryck på knappen (26) för att välja arbetsläge så ofta tills det arbetsläge som du valt lyser.

Anmärkning: I arbetsläget Favorite konfigureras funktionerna via Smartphone App, i arbetslägena Auto och Soft är funktionerna förinställda.

Indikering arbetsläge (25) | Funktioner
--- | ---
Symbolen maximal effekt (27) lyser | I arbetsläget Auto uppnår elverktyget maximal effekt med maximal starthastighet.
Symbolen varvtalskonfiguration via smarttelefon (23) lyser | I arbetsläget Favorite kan elverktygets effekt och starthastighet konfigureras individuellt via smarttelefon-app.
Symbolen minskad effekt (24) lyser | I arbetsläget Soft är elverktygets effekt och starthastighet reducerade.