# Interfejs użytkownika (zob. rys. L)

Interfejs użytkownika (8) służy do wyboru trybu pracy oraz do wskazywania stanu elektronarzędzia.

## Wskaźniki stanu

Wskazanie stanu naładowania akumulatora (interfejs użytkownika) (22) | Znaczenie/Przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor zielony (2 do 5 belek) | Akumulator jest naładowany | –
Kolor żółty (1 belka) | Akumulator jest prawie wyładowany | Akumulator należy wkrótce wymienić lub naładować
Kolor czerwony (1 belka) | Akumulator jest wyładowany | Akumulator należy wymienić lub naładować

Wskazanie stanu elektronarzędzia (29) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Zielony | Stan: OK | –
Żółty | Osiągnięta została temperatura krytyczna lub akumulator jest prawie rozładowany | Odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie lub wymienić/naładować akumulator
Czerwony | Elektronarzędzie przegrzało się lub akumulator jest rozładowany | Odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie lub wymienić/naładować akumulator
Czerwony | Silnik jest zablokowany, zbyt niski poziom naładowania akumulatora | Naładować akumulator lub użyć zalecanego typu akumulatora
Błąd ogólny | Wyłączyć i ponownie włączyć elektronarzędzie lub wyjąć i ponownie włożyć akumulator W przypadku dalszego występowania błędu: Odesłać elektronarzędzie do serwisu
Miga na czerwono | Zadziałał system szybkiego wyłączania | Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Kolor niebieski, miga | Elektronarzędzie jest połączone z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth® lub trwa przesyłanie ustawień | –

Symbol smartfona (28) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor biały | Dostępne są ważne informacje (np. alarm temperatury) | Odczytać komunikat na smartfonie

## Wybór trybu pracy

W celu wybrania trybu pracy należy nacisnąć przycisk (26) tyle razy, aż zaświeci się żądany tryb pracy.

Wskazówka: W trybie pracy Favorite funkcje można konfigurować za pomocą aplikacji na smartfonie, natomiast w trybach pracy Auto i Soft funkcje są zaprogramowane fabrycznie.

Wskazanie trybu pracy (25) | Funkcje
--- | ---
Symbol maksymalnej wydajności (27) świeci się | W trybie pracy Auto elektronarzędzie osiąga maksymalną wydajność przy maksymalnej prędkości rozbiegowej.
Symbol konfiguracji prędkości obrotowej na smartfonie (23) świeci się | W trybie pracy Favorite wydajność i prędkość rozbiegową elektronarzędzia można indywidualnie konfigurować w aplikacji na smartfonie.
Symbol zredukowanej wydajności (24) świeci się | W trybie pracy Soft wydajność i prędkość rozbiegowa elektronarzędzia są zredukowane.