# Connectivity fonksiyonları

##

Sistem gereksinimleri
Mobil cihaz (Tablet, Smartphone) | Android 6.0 (ve daha üstü)
iOS 11 (ve daha üstü)

##

Connectivity fonksiyonlarını kullanabilmek için öncelikle uç cihaza bağlı olarak özel aplikasyonu yüklemeniz gerekir.

- Aplikasyonu uygun bir aplikasyon mağazasından (Apple App Store, Google Play Store) indirin.
  Not: İlgili AppStore'da kullanıcı hesabı şarttır.

Uygulama adı | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Daha sonra aplikasyonda MyTools veya Connectivity öğesini seçin.
- Mobil son cihazınızın ekranı elektrikli el aleti ile son cihaz arasındaki bağlantıya ilişkin bütün diğer işlem adımlarını gösterir.

Bluetooth® Low Energy Modülü GCY 42 ile bağlantılı olarak, elektrikli el aleti için Bosch Toolbox uygulaması ile aşağıdaki Connectivity fonksiyonları kullanılabilir:

- Kayıt
- Favorite çalışma modunun kişiselleştirilmesi (performans ve davranış)
- Alet ayarları (örn. toz emme sistemi çalışma süresi, çalışma ışığı parametreleri)
- Durum kontrolü, uyarı mesajlarının verilmesi
- Genel bilgiler
- Yönetim

Bluetooth® Low Energy Modülü GCY 42 hakkında bilgi almak için ilgili kullanma kılavuzunu okuyun.

Akıllı telefon sembolünün (28) yanması, elektrikli el aletinin Bluetooth® radyo sinyali teknolojisi üzerinden bir mobil uç cihaza bir bilgi (örn. sıcaklık uyarısı) gönderdiği anlamına gelir.

##

- Bluetooth® Low Energy Modülü takılmış bir elektrikli el aleti bir radyo sinyali arabirimi ile donatılmıştır. Örneğin uçaklardaki veya hastanelerdeki yerel işletme kısıtlamalarına uyun.

Uyarı: Kapak (15) yalnızca elektrikli el aletinde Bluetooth® Low Energy Modülü ve düğme pil bulunuyorsa emniyetli şekilde kapatılabilir.

- Bluetooth® Low Energy Modülünün devre dışı bırakılması için düğme pili ters çevirin ya da düğme pil ile Bluetooth® Low Energy Modülü arasına bir yalıtım koyun.
- Kapağı (15) içeride kirlenme olmayacak şekilde kapatın.